Text for specification

Описание 
Шинодержатель 3 фазы + Нейтраль + Земля
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

short-circuit capacity :
Ipk = min. 35 kA (2 busbar supports in 250 mm distance)

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01138000