Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 630 A
95 mm
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	756 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,3 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	630 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	56,3 кА

SCCR: 65 kA in combination with 30x10-L and any DIVQ/7 800 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01141000