Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,9 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	520 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	63,1 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01166000