Text for specification

Описание 
Клеммник Нейтраль, синий
Для монтажа на рейку
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01257000