Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 2500 A
150 mm
60Classic
185mm-System

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 800 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	15,4 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	2 500 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	97,3 кА

SCCR: 65 kA in combination with HH1140-L and any DIVQ/7 2500 A / 480 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01275000