Text for specification

Описание 
Шинодержатель Земля / Нейтраль
1-полюсный, для присоединения к 01500 или отдельного использования
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01489000