Text for specification

Описание 
Универсальный шинодержатель
3-полюсный, с дополнительными наружными отверстиями под крепежные винты
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	800 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	8 kV
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	73 кА

Miscellaneous 
With additional external screw holes
can also be used as centre support

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01500000