Text for specification

Описание 
CRITO®CrossBoard
fastening module
at rear feeding

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01605000A