Text for specification

Описание 
CUSTO®60Classic
Держатель D0-предохранителей, шинный монтаж, 27 мм 
E 18 / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Сертификация
VDE

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,9 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	440 В
макс. напряжение IEC DC:	262 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Direct contact of the fuse links on the busbar

Может использоваться для ответвления от шинной системы. Использование для питания шинных систем не допускается. 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01647000