Text for specification

Описание 
Клемма-защелка, для кабельных наконечников
M8
60Classic
100Energy
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,5 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	490 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	35,5 кА

Особенности клеммной техники
Suitable for aluminium cables.
When using aluminium cables, observe the maintenance instructions.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01748000