Text for specification

Описание 
CRITO®
Профильная клемма
500 - 750 mm²
Клеммное окно 51 x 5-28
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 600 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 200 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	1 600 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	81,9 кА

SCCR:	25 кА

Особенности клеммной техники
terminal space 51 x 5-28
1 terminal screw M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01906000