Text for specification

Описание 
CRITO®
Профильная клемма
1000 - 2000 mm²
Клеммное окно 101 x 20-42
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 600 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 800 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	2 800 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	94,7 кА

SCCR:	25 кА

Особенности клеммной техники
terminal space 101 x 20-42
2 terminal screws M12

Miscellaneous 
also rigid copper busbars can be connected if they are installed without mechnical tension 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01935000