Text for specification

Описание 
Изолятор
С резьбовым отверстием с двух сторон, размер ключа 32
M8 x 35
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	1500 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	1500 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
05782000