Text for specification

Описание 
Цилиндрический предохранитель 2 A
690 V, gG
14 x 51
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system F

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	2 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,8 Вт

номинальная разрывная способность AC:	80 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31011000