Text for specification

Описание 
Гребенчатая шина, 1-полюсная, мостиком, шаг 27 мм
130 А, длина 1 м
35 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	130 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	1000 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,4 Вт
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	220 A
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31057000A