Text for specification

Описание 
1-полюсная гребенчатая шина, для Е33, шаг 50 мм
80 А, длина 1 м
16 mm²
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	80 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,8 Вт
Допустимая нагрузка по току при центральном вводе питания:	130 A
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31311000A