Text for specification

Описание 
AMBUS®60Classic
Держатель предохранителей для установки на шины
Для предохранителей Class CC UL 248-4
Класс СС / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system J

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	30 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,8 Вт
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	200 кА

SCCR:	200 кА

Особенности клеммной техники
nach IEC: Cu 1.5 … 6 mm2 (f, re)
nach UL /CSA: AWG 16 … AWG 10 (str)

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
31958000