Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 45 A
2 DIN-рейки
54 x 260, со съемной верхней частью и проводами AWG 8 (10 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	45 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	45 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 65kA with any DIVQ/7 circuit breaker 40A / 480V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32416000