Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 32 A
Для реверсивного пускателя Schneider Electric LUB12, LUB32
45 x 260, с проводами AWG 10 (6 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	32 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	32 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,5 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 50 kA with LUB32 32 A / 480 V AC, 65 kA with LUB32 25 A / 480 V AC, 30 kA with LUB12, LUB32 12,5 A / 600 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32428000