Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 100 А
Для автоматов ABB MS49x и Siemens Sirius S3, длина 200 мм
72 x 200, с проводами AWG 4 (25 мм²), с монтажной платой, подсоединение сверху
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	100 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	100 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	7,3 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 65 kA with MS49x / 480 V AC, 65 kA with S3 / 480 V AC 

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32981000A