Text for specification

Описание 
QUADRON^®Panel
Держатель цилиндрических предохранителей
Class J / 3 полюса, клемма 150 мм²
200 A / 600 В (41x146)

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016, Fuse system H

Сертификация
UL

Электрические данные

номинальный ток (UL):	200 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное напряжение (UL) DC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	13,0 Вт

SCCR:	200 кА

for Class J fuses 110 - 200A as per UL 248-8 (41x146)

Особенности клеммной техники
AWG 2 - MCM 300 stranded, equivalent to 33,6 - 152mm²

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33409000