Text for specification

Описание 
CAPUS®Panel
нейтральный полюс для SD1-3P выключателя-разъединителя
box terminal 2,5 - 16 mm² / AWG 16 - 6

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV
номинальная включающая способность:	2,1 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33683000A