Text for specification

Описание 
EQUES®CrossBoard
Адаптер 16 А
1 DIN-рейка, фиксированная, с держателем предохранителей 10x38/Class CC
22,5 x 160, с проводами AWG 14 (2,5 мм²)

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	16 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	12,5 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	725 В

Miscellaneous 
Leitungsenden ultraschallverdichtet.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36009000A