Text for specification

Описание 
OMUS®CrossBoard
Гибридный пускатель, 3-полюсная или 1-полюсная коммутация
электронный модуль для включения резистивных нагрузок 20,0 А, для UL

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	20 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

номинальный ток (UL):	20 A
номинальное напряжение (UL) AC:	480 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	2,5 kV

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36159000A