Text for specification

Описание 
OMUS^®C14 CrossBoard Connect Plus
electronic switch, 3-pole or 1-pole switchable
electronic unit switch for resistive loads 0.1 to 6.6 A
с IO-Link, с дисплеем

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Сертификация
UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	6,6 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

номинальный ток (UL):	6,6 A
номинальное напряжение (UL) AC:	480 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	4 kV

SCCR:	100 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36183000A