Text for specification

Описание 
EQUES®30Compact
Принадлежность для адаптера 25А
Основание шинного адаптера
30Compact 3P

Стандарты
EN 60947-1:2015
EN 60947-4-2:2012
EN 61439-1:2012
EN 50581:2012
EN ISO 13849-1:2015

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	25 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	12,5 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,3 Вт
макс. напряжение IEC AC:	725 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36113000B