Text for specification

Описание 
MOTUS®C14 Panel Connect Plus
electronic motor starter, 3-pole or 1-pole switchable
0,1 - 6,6 A прямой и реверсивный пускатель
с IO-Link, с дисплеем

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010
IEC 60947-4-2:2011

Сертификация
UL, CCC

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	6,6 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	500 В

номинальный ток (UL):	6,6 A
номинальное напряжение (UL) AC:	480 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV

SCCR:	100 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36259000A