Text for specification

Описание 
Клемма для соединения шин 520 A
55 mm
30Compact 3P
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	3,9 Вт
токовая нагрузка (IEC) макс.:	520 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	63,1 кА

Свойства материала
Screws:
	Set screw M8, Allan key size 4
Terminal body:
	Brass, plain

Terminal body: 	brass, 	for bridging the system separation, screws: 	hexagonal screws M8 with slot, galvanised, chromited

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01166000