Text for specification

Описание 
Двойная Т-образная профильная шина 500 мм²
Длина 3,60 m, нелуженая
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	240,0 Вт

diagram current capacity (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01223000