Text for specification

Описание 
Защитная крышка для продольных соединителей
3-полюсный, передняя и задняя установка, длина крышки 165 мм
Устанавливается на 2 шинодержателя 01430 с расстоянием 150 мм
185Power

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Электрические данные

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 125°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 200,
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01416000A