Text for specification

Описание 
Соединитель Нейтраль 63 А, с разъединителем
Для монтажа на панель и на рейку

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	400 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	0,2 Вт

Особенности клеммной техники
16 mm²
2,5 - 3,0 Nm

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
05188000