Text for specification

Описание 
Изолятор
С резьбовым отверстием с двух сторон, размер ключа 17
M6 x 20
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
номинальное напряжение (IEC) AC:	600 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	600 В

Свойства материала
Main body:
	temperature stability 200°C, 
	self-extinguishing in acc. to UL 94, 
	creepage resistance CTI 600, 
	halogen-free

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
05779000