Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 200 A
клеммы 6 - 70 мм² вверху
108 x 222
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	200 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	200 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	16,6 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC DC:	800 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	46,9 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32214000