Text for specification

Описание 
EQUES^®60Classic
Шинный адаптер 63 A
Для прямого пускателя ABB MS45x, Eaton PKZM4, Siemens S2
55 x 260, с проводами AWG 8 (10 мм²)
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	63 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	65 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	6,9 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV

SCCR: 100 kA with PKZM4 60 A / 480 V AC , 100 kA with MS45x 60 A / 480 V AC , 100 kA with S2 60 A / 480 V AC  

Miscellaneous 
Conductor ends ultrasonically sealed.
Click mechanism when pushing onto the busbar.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32460000