Text for specification

Описание 
Двойной провод 2x AWG 10 (2 x 6 мм²), длина 130 / 280 мм
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,7 Вт

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32915000