Text for specification

Описание 
EQUES®60Classic
Шинный адаптер 160 A, 3-полюсный
105 x 190
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	250 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	5,2 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV

SCCR: 65 kA with 3VL1 / 480 V AC, 50 kA with 3VL1 / 600 V AC, max. busbar support distance 400 mm, 25 kA with 3VL1 / 600 V AC 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
32976000