Text for specification

Описание 
QUADRON^®Panel
Выключатель-разъединитель с предохранителями NH типоразмер 4a, 1600 A, панельный монтаж
2х винт М12

Стандарты
IEC 60947-1:2020
IEC 60947-3:2020 AC ratings only

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 600 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

AC-22B (400V), AC-21B (690V)

DC-21B (440 V)

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	240,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	800 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV

Особенности клеммной техники
Flat connection (50mm wide) 2xM12

Свойства материала
Contacts:
externally tensioned copper contacts, silvered
screws:
hex-head screws, galvanised

Miscellaneous 
Disconnector is equipped with arc chambers.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
33204000