Text for specification

Описание 
Центральный ввод питания 1250 A
Для шкафов шириной 600 мм
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	1 250 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	1 200 A
номинальное напряжение (UL) AC:	480 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	46,4 Вт

номинальное напряжение изоляции U  _i  AC:	1000 В
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	8 kV

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	93 кА

4-pole busbar system, can be retrofitted

Miscellaneous 
Clear construction and undrilled connection technology enable safe and cost-efficient solutions to problems.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
35007000