Text for specification

Описание 
OMUS®60Classic
Гибридный пускатель, 3-полюсная или 1-полюсная коммутация
пускатель для резистивных нагрузок 20,0 А, для UL
60Classic

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014
IEC 60947-4-3:2014

Сертификация
IEC (CB), UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	20 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В

номинальный ток (UL):	20 A
номинальное напряжение (UL) AC:	480 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	20,0 Вт

номинальное напряжение изоляции U  i  AC:	500 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	2,5 kV

Miscellaneous 
Up to 25A continuous current, including power monitoring
3 phase switching or independent phase switching is possible
Built-in functions for energy supply, fuse protection and switching
More than 30 million operating cycles through hybrid technology 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36158000A