Text for specification

Описание 
CrossMT
measuring module 100 A
for measurement and monitoring of electrical values
with IO-Link interface, with status LEDs

Стандарты
IEC 60947-1:2007 + A1:2010 + A2:2014 + A3:2020
IEC 60947-6-1:2021

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	100 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	600 В

номинальный ток (UL):	100 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
номинальное импульсное напряжение U  imp :	4 kV

SCCR:	7,5 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
36400000A