Text for specification

Описание 
Гибкая медная изолированная шина, луженая
6x 15.5 x 0.8
350 A, длина 2 м
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	350 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	91,5 Вт

Miscellaneous 
Tin-plated Cu bars considerably reduce the effort of preparing the contact points.
The Cu busbars are effectively protected against aggressive media.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01090000