Text for specification

Описание 
Двойная Т-образная профильная шина 720 мм²
Длина 2,40 m, нелуженая
60Classic
185mm-System
Центральный ввод питания

Стандарты
IEC 61439-1:2020

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	182,0 Вт

diagram current capacity (IEC) 

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01249000