Text for specification

Описание 
Гибкая медная изолированная шина
6x 32 x 1
715 A, длина 2 м
Accessories

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Сертификация
UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	715 A

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	134,6 Вт

Miscellaneous 
The laminated Cu busbars considerably reduce the effort of connecting busbars. The bending devices required for solid copper busbars are unnecessary. The 2mm-thick insulation means that no additional covering is required.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01282000