Text for specification

Описание 
CRITO®
Универсальная клемма
1.5 - 16 mm², AWG 16 - 6
30Compact 3P
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	65 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	65 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
токовая нагрузка (IEC) макс.:	180 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  pk  макс.:	30,6 кА

Особенности клеммной техники
1.5 - 16 mm² / AWG 14 - AWG 6 
flexible cables, directly or with wire-end ferrule, 
solid and stranded round cables, 
lam. Cu 8 x 6 x 0.5

(flexible cables of maximum cross-section may not fit when using wire-end ferrule)

Miscellaneous 
Terminal with integrated holding spring, captive clamping screw and opened terminal space.
Indication of nominal cross-section and tightening torque noted on the terminal.

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01284000