Text for specification

Описание 
CRITO^®60Classic
Комплект для подсоединения, 3-полюсный, без крышки
lam. Cu. 20 - 32 x 3 - 15
60Classic

Стандарты
IEC 61439-1:2011
IEC 60999-1:1999
IEC 60999-2:2003

Сертификация
CSA, UL

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	550 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В

номинальный ток (UL):	640 A
номинальное напряжение (UL) AC:	600 В
токовая нагрузка (IEC) макс.:	800 A
макс. напряжение IEC AC:	1000 В
макс. напряжение IEC DC:	1500 В

номинальный выдерживаемый пиковый ток I  _pk  макс.:	67,4 кА

SCCR: 200 kA with fuse JDDZ Class J 600 A / 600 V AC, 200 kA with JDDZ fuse Class L 800 A / 600 V AC, 65 kA with any DIVQ/7 circuit breaker 800 A / 480 V AC  

Особенности клеммной техники
lam. Cu from 3 x 20 x 1 to 10 x 32 x 1

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01538000