Text for specification

Описание 
D01 предохранитель 10 A
400 V, gG
E 14
Accessories

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-3:2010 + A1:2013 + A2:2019

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	10 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	400 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	250 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	2,0 Вт

номинальная разрывная способность AC:	50 кА
номинальная разрывная способность DC:	8 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
01688000