Text for specification

Описание 
Проходная клемма 160 А
Длина 125 мм, зажим с двух сторон хомутом 

Стандарты
IEC 61439-1:2011

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	1,3 Вт
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03173000