Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Держатель NH предохранителей 160 A
Винт М8
Типоразмер 00 / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Сертификация
IEC (CB), VDE

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	13,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Adapter module, degree of protection IP20 at front

Miscellaneous 
CrossLink® adapter technology
Fast and safe conversion of the connection for top or bottom
Simple and safe clicking into place and making contact
Safe connection through shock protection split into two
Busbar supports for flat busbars can be mounted above each other

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03299000