Text for specification

Описание 
QUADRON®60Classic
Держатель NH предохранителей 160 A
Хомут
Типоразмер 00 / 1 полюс
60Classic
100Energy
185mm-System

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	160 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	4,7 Вт
номинальное импульсное напряжение U  imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

for fuse links IEC 60269-2 / DIN VDE 0636-201 size 00 up to 12W power dissipation

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03369000