Text for specification

Описание 
QUADRON^®60Classic
Держатель NH предохранителей для монтажа на шины 400 A, подключение снизу
Винт М10
Типоразмер 2 / 3 полюса
60Classic

Стандарты
IEC 60269-1:2006 + A1:2009 + A2:2014
IEC 60269-2:2013 + A1:2016

Электрические данные
Номинальный ток (IEC):	400 A
номинальное напряжение (IEC) AC:	690 В
номинальное напряжение (IEC) DC:	440 В

рассеиваемая мощность при номинальном непрерывном токе устройства:	56,0 Вт
номинальное импульсное напряжение U  _imp :	6 kV
макс. напряжение IEC AC:	800 В
макс. напряжение IEC DC:	800 В
устойчивость к короткому замыканию при защите предохранителями:	50 кА

Brand 
Woehner or equivalent

Арт.
03693000